[image: image1.jpg]DN

(&

DN L D C n—d
50763 198 132 1203 19
80/90 ns 191 1525 19
100/110 254 Bl 1905 +19
150/160 290 279 M5 6-19
2001223 292 M3 298.5 6-19
250/250 330 406 362 8-23
300,315 356 483 432 8-23
Operating Nut Jictile irac
0 King TP
Thicd Toetile T
Goskel i
St S
Tomel elile t
S T Trss
Teize Tuetile T
0 Ning (]
T LA Toetlle rc
Bod: Toelile ter
COMPONENT WATERTAL
Jack Gate Valve
DN50~ 230
TEST PRESSURE d Gl
ST L7 wre
'FORKING PRBSSURB 16
FLOV MEDIUM WATER

Model Draping HO.





