[image: image1.jpg]ISERHEEN

b

n—¢d

300 | 698 483 | 4320 12-25 318
250 | 622 406 | 3620 12-25 30.2
200 | 495 | 343 | 2985 8-22 286
150 | 356 279 | 2415 8-22 254
125 | 330 254 | 2160 8-22 239
100 | 292 229 | 1905 8-19 239
80 | 241 191 | 1525 4-19 19.1
65 216 178 | 1395 4-19 175
50 | 203 152 | 1205 4-19 159
DN L D C. n-d t

Disc_seat 55804 /Brass
Spindle nut Brass
Handwheel Ductile iron
Packin Flexible Graphite
Bonnet Ductile iron
Stem 55420
Seat ring 55804 /Brass
Dise Ductile iron
Body seat 55804 /Brass
Body Ductile_iron
COMPONENT MATERIAL
MATERIAL LIST
Globe Valve Class 150
DN 50~300
TEST PRESSURE BODY | 2.6
SEAT | 176 MPa
WORKING PRESSURE 16
FLOW MEDIUM WATER

Model Drawing

NO.





