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Nominal | Face-toface BS4504-PN16 BS4504-PN25
i) L D C [ n-d D C [ n-d
15 0 95 |65 414 |95 |63 |4-19
20 30 05 |75 [4-14 | 105 |75 | 419
P5 Al 15 |85 |44 15 185 |4-19
0 0 40 |10 [4-19 | 140 | 200 | 419
140 200 150 |1 | 419 190 | 10 | 4-19
50 220 15 [ 175 [#19 [ 165 [ 125 [4-19
65 290 185 [ 145 [419 | 185 | 145 819
50 il 200 [ 160 [B-13 | 200 | 60 | 819
100 350 220 | 180 [819 |23 | 190 623
125 00 250 [ 210 |8-19 270 | 220 [68-29
150 80 295 [ 240 [8-23 300 | 230 |6-28
200 500 J0 2% [1e-23 | 360 | 300 |1e-28
250 730 405 |35 | 1228 | 425 | 370 | 1231
SPRING VASHER 8.8 (Galvanizing)
BOLT & NOT 8.8 (balvanizing
DISC_NUT STATNLESS STEEL
HANDVHEEL EN-GIL-250
BONNET _NUT 8.8 (balvanizing)
BONNET DUCTILE TRON
PACKTNG GLAND DUCTILE TRON
p— PACKTNG EXPANSTON GRAPHITE
STEM 55420
E = BONNET DUCTILE TRON
GASKET GRAPHITE
- DISC DUCTILE TRON
SEAT RING 5304
BODY DUCTILE TRON
COMPONENT MATERTAL
WORKING PRESSURE 1.0/1.6
BODY 1.5/2.4 MPa
TEST PRESSURE SEAT 1.1/1.76

DUCTILE IRON GLOBE VALVE





