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BS4504—-PN16

BS4504—-PN25

S12€ | oD [ oC [n—od [ ¢D [ 6C [n-6d | 6D [ 6C [n—6d
DN50 | 165 | 125 | 4—19 | 165 | 125 | 4—19 | 165 | 125 | 4-19
DNB5 | 185 | 145 | 4—10 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | B-19
DNB0 | 200 160 | B—19 | 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | B—19
DN100 | 220 | 180 [8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 235 | 190 | B—¢R3
DNI50 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | 300 | 250 | B—28
DN200 | 340 | 295 | B—23 | 340 | 295 | 12—23| 360 | 310 | 12—28

Alr release nipple

BRASS

Small up cover

DUCTILE IRON

Small orifice

DUCTILE TRON

Small ball

SS304

Lorge up cover

DUCTILE IRON

Lorge cover

DUCTILE IRON

Ball seal large orifice

EPDM

Bolts SS304

Nuts SS304

Bolts SS304

Lorge ball SS304

Body DUCTILE IRON
COMPONENT MATERIAL

MATERIAL LIST

Automatic Alr Valves (Double Ball
DN 50~200

TEST PRESSURE

BODY |15/24,/37.5

SEAT | 11/17.6/27.5 | bar

WORKING PRESSURE 10/16/25
WORKING TEMPERATURE <60°C
FLOW MEDIUM WATER





