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Nominal BS4504—PN10 BS4504—PN16 BS4504—PN25
126 75D [ oC [ned | oD | #C [n-ed | @D [ oC | n-ed
DN50 | 165 | 125 | 419 | 165 | 125 | 4-19 | 165 | 125 | 419
DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 8-19
DN80 | 200 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8-19 | 200 160 | 8-19
DNI0O | 220 | 180 | 8-19 | 220 | 180 | 8-19 | 235 | 190 | 8-23
DNI50 | 285 | 240 | 8-23 | 265 | 240 | 8-23 | 800 | 250 | 6-28
DN200| 840 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12—23| 360 | 310 | 12-28

Bolt 38304

Small cover Ductile iron

Plate Ductile iron

Gasket NBR

Body Ductile iron

Ball 88304

COMPONENT MATERIAL

MATERIAL LIST

Automatic Air Valves (Single Valves)

DN 50~200
TEST PRESSURE HODY, | 13/84/375
SEAT | 11/17.6/27.8| bar
WORKING PRESSURE 10/18/25
FLOW MEDIUM WATER
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