[image: image1.jpg]ominall B54504—-PN10 BS4504—-PN16

size | L oD T eC [n-ed | oD | oC | n—ed

DN50 |200| 165 | 125 | 419 | 165 | 125 | 4-19

DNG65 |240| 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 4-19

DN8SO |260| 200 | 160 | 8-19 | 200 | 160 | 8—-19

DN100O [ 300 | 220 | 180 | 8—-19 | 220 | 180 | 819

DN150 | 400 | 285 | 240 | 8-23 | =85 | 240 | 8-23

DN200 | 500 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23

DN250| 600 | 395 | 350 | 12—-23| 405 | 355 | 12—-28

DN300 | 700 | 445| 400 | 12—-23| 460 | 410 | 12—28

n—o6d

2D
oC
DN

Cover Ductile iron GGG50

Bolt Stainless steel

Gasket EPDM

Ball EPDM Coated Ductile

Body Ductile iron GGGBHO
COMPONENT MATERIAL

RESILENCE SWING CHECK VALVE

DN 50~300
TEST PRESSURE BODY 15/2.4
SEAT L1/1.76 | MPa
WORKING PRESSURE 10/16
FLOW MEDIUM SEWAGE

Model Drawing NO.





