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Nomina] Face—to—face BS4504—PN10 BS4504-PN16
Slag L oD [ ¢C [n-od | oD [ #C [n-od
DINS0 200 165 [ 125 | 4-19 163 | 125 |4-19
DN30 230 200 | 160 |8-19 200 | 160 [8-19
DNLOO 260 220 | 180 | 8-19 220 180 [8-19
DNISO 336 285 | 240 |8-23 285 | 240 | 8-23
DN20D 396 340 | 295 |8-23 340 1295 [1e-e3
DNES0 476 395 | 330 [12-e3 | 405 [ 335 |12-28
DN300 520 445 | 400 J12-e3 | 460 [ 410 | 1228
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TEST PRESSURE e 15/24
SEAT 11/1'7.6 bar

WORKING PRESSURE 10/16
FLOW MED UM SEWAGE





