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DN L 2D | ¢C |n—pd | L oD | 8C |n—¢d

50 100 [130 [105 | 4-15 |120 |155 |120 | 4-19

B85 115|155 |130 | 4-15 |130 |175 |140 | 4-19

80 |130 180 |145 |4—19 |140 185 |150 | 8-19

100 |150 | 200|165 | 8-19 |160 210|175 |8-19

L 125 [170 [235]200]8-19 [180[250[210 [8-23
150 [190 [265[230]8-23 [205]280|240]8-23
AT 200 220|320|280 [12—23|230| 330|280 [12-23
DY RS 250 | 275385 345 [12—23[ 290 | 400 355 [12-25
] e 300|310 [430]390]12-25[320445[400[16-25
[TT]J
| angl
§ — | Pin Corbon steel
Nut Corbon steel
Spihdle nut Corbon steel
Handwheel Cast Steel
Packing Flexible Graphite
Bonnet Cast Steel
T Stem stainless steel/Bronze
Packing gland stainless steel
Seot ring Bross
Disc_nut Brass
V Disc stoinless steel/Bronze
N~ SR Valve seat stoinless steel/Braonze
U . Body Cast Steel
COMPONENT MATERIAL
MATERIAL LIST
Cost Steel Angle Valve
on TEST PRESSURE BODY 105721
SEAT|  0.77/154 | mpa
WORKING PRESSURE 0.5/1.0
) FLOW MEDIUM WATER
L Moclel Drawing NO.





