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Nomina] Face—to-face | BS4504—FN10 BS4504—PNLE BS4504—PN25
i L(F6) D [ ¢C |n-dd | ¢D [4C In-ed | e¢D | 6C [n-od
DN50 200 165 | 125 [4-19 | 165 | 125 [ 4-19 | 165 | 125 | 419
DN65 240 185 | 145 [4-19 | 185 | 145 | 4-19 | 185 | 145 | 819
DN80 260 200 | 160 |B-10 | 200 160 | 8-19 | 200 | 160 | 6-19
DNI100 300 720 | 180 |B-10 | 220 | 180 | -1 | 235 | 100 | 8-23
DNI50 400 285 | 240 | 8-23 | 265 | 240 6—23 | 300 | 260 | 8-28
DNZ0OO 500 340 | 295 | 625 | 040 | 295 | 12-23| 360 | 810 | 12-28
DN250 600 395 | 350 | 12-23| 405 | 355 | 12—28| 425 | 370 | 12-31
DN300 700 445 400 | 12-23] 460 | 410 | [2—2B| 485| 430 | 16-31
DN350 800 505 | 460 |16-23| 520 | 470 | 16-28| 555 | 490 | 16-34
DN400 900 585 | 515 | 16-28| 580 | 525 | 16—31 | 620 | 550 | 16-37
B. | Gasket NBE

7. | Bolt Carbon steel

6. | Gasket NBR

5. | Cover Ductile iron

4. | Bolt Carbon steel

3. | Hinge Pin $5420

2. | Dise EPDM Coated D.L

1: Body Ductile iron
No. COMPONENT MATERIAL

RESILENCE SWING CHECK VALVE
DN 50~400
ST RS URR BODY | 1.5/2.4/3.75
SEAT 1.1/1.76/2.75 | MPa
WORKING PRESSURE 1.0/1.6/2.5
FLOW MEDIUM SEWAGE
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