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DN D L
40 84 33
50 98 43
65 110 48
80 130 84
100 156 64
125 184 70
150 211 76
200 266 89
250 319 114
300 370 114
350 429 127
400 480 140
450 548 152
500 609 152
600 720 178
Body seat Buna-N or EPDM
Hinge Pin stainless steel
Spring stainless steel
Disc stainless steel
Body Ductile iron
COMPONENT MATERIAL

MATERIAL LIST

Ductile iron check valves
DN40~1000
PN16
TEST PRESSURE BODY 2.4
SEAT 176 MPa|
WORKING PRESSURE 1.8

FLOW MEDIUM

SEWAGE
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DN D L
40 84 33
50 98 44.5
65 110 47.6
80 130 50.8
100 158 57.2
125 184 63.5
150 211 69.9
200 266 73.0
250 319 79.4
300 370 B5.7
350 429 108.0
400 480 108.0
450 548 108.0
500 609 139.7
600 720 152.4
Body seat Buna—-N or EPDM
Hinge Pin stainless steel
Spring stainless steel
Dise stainless steel
Body Ductile iron
COMPONENT MATERIAL

MATERIAL LIST

Ductile iron check wvalves

DN50~600
PN16
TEST PRESSURE BODY 2.4
SEAT 176 | MPa

WORKING PRESSURE

1.6

FLOW MEDIUM

SEWAGE





